四川泸州川南发电有限责任公司

 物资采购报价书

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资名称 | 型号规格材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 手拉葫芦 | 1T,3米 国标 | 个 | 10 |  |  |  |
| 铜垫圈 | Φ18×Φ6×δ2 材料：紫铜；Φ18为外径；Φ6为开孔内径；δ2为厚度 | 个 | 200 |  |  |  |
| 吸焊器 | LXZ923107 标配 品牌：鹿仙子 | 个 | 1 |  |  |  |
| 感温变色示温纸 | THERMAX(B型8格）8格B型感温测试纸测温范围71 77 82 88 93 99 104 110摄氏度 160 171 180 190 199 210 219 230华氏度 尺寸51\*18mm垂直自动粘贴式,同时有摄氏度和有华氏度数值显示，品牌：TMC | 盒 | 10 |  |  |  |
| LED投光灯 | TZ-240泛光，2400W，240粒灯珠 品牌：探长，充电式LED投光灯，泛光遥控款（10-20小时），含充电器、充电线及支架 | 件 | 2 |  |  |  |
| 接线端子 | Ai 1.5-8BK 每包100个 品牌：菲尼克斯 | 包 | 20 |  |  |  |
| 袖珍免维护防爆电筒 | 型号规格：BAD202E。LED光源，光源寿命大于100000小时，品牌：华荣 | 只 | 2 |  |  |  |
| 税率 | 13%（增值税专用发票） |
| 付款方式 | 货到验收合格28天内付款。 |
| 交货时间和地点 | 川南发电库房 |
| 质保承诺 |  |

说明：

1.报价币种为人民币，所报价格为含税到厂价(税率13%)；

2.按照询价要求品牌报价，交货时应同时交付包括但不限于产品材质证书、产品合格证书、相关检测检验证明及安装使用说明书、操作手册等资料。；

3.本报价单扫描件发至电子邮箱：2012146006@qq.com；

4.截止时间：2024年3月5日12点，报价资料以电子邮件送达时间为准；

5.报价人已准确了解报价所需信息，上述报价均为真实有效意愿表达。

报价人 (单位名称、公章)：

法定代表人（或委托代理人）签字：

联系电话（手机）： 2024年2月29日

询价单位：四川泸州川南发电有限责任公司 物资部

经办人：杨鸿 18982727983