四川泸州川南发电有限责任公司

 物资采购报价书

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资名称 | 型号规格材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 活节螺栓 | M18\*100 活节孔径12mm 1.等级10.9级以上；2.配M12鱼眼孔处柱销及螺柱螺帽；3.牙长75mm;4.材质#40钢，发黑处理；5.满足标准GB/T798. | 套 | 30 |  |  |  |
| 骑马卡U型管卡 | Φ32 配固定螺栓 | 个 | 200 |  |  |  |
| 防水接线盒 | 340（长）\*280（宽）\*130（深）京东网商品编号（10038906673031）。采购时需与生产商说明，接线盒墙壁安装。透明接线盖，ABS塑料材质。盒子底部配网格板，右1个进线口，左2个出线口，接线口带密封接头。品牌：酷思达 | 个 | 11 |  |  |  |
| 千叶片 | Φ100\*16 | 片 | 200 |  |  |  |
| 耐油橡胶板 | 3809，δ＝3mm | Kg | 100 |  |  |  |
| 耐油橡胶板 | 3809，δ＝5mm | Kg | 100 |  |  |  |
| 自粘性阀门研磨砂纸 | 粒度60μ | 张 | 30 |  |  |  |
| 自粘性阀门研磨砂纸 | 粒度200μ | 张 | 30 |  |  |  |
| 金刚研磨砂 | 160-320目 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 金刚研磨砂 | 80-260目 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 铜丝刷 | Φ10 铜丝螺旋状 | 把 | 20 |  |  |  |
| 铜丝刷 | Φ15 铜丝螺旋状 | 把 | 20 |  |  |  |
| 橡胶板 | 厚度5mm，幅宽1300mm，材质：三元乙丙橡胶 | kg | 50 |  |  |  |
| 七孔插座面板 | 86型 暗装白色 公牛 | 个 | 20 |  |  |  |
| 节能灯 | DULUX EL 45W/E27 直管、冷光，E27灯头 品牌：佛山照明 | 只 | 40 |  |  |  |
| 软吊带 | 4T,6米 | 根 | 2 |  |  |  |
| SG-Ⅰ电力复合脂 | SG-Ⅰ/100g 适用于铝-铝搭接，产品符合Q/GDW 10634-2018《电力复合脂技术条件》的要求 品牌：国网互联 | 支 | 5 |  |  |  |
| SG-Ⅱ电力复合脂 | SG-Ⅱ/100g 适用于铜-铜搭接，产品符合Q/GDW 10634-2018《电力复合脂技术条件》的要求 品牌：国网互联 | 支 | 10 |  |  |  |
| 电机清洗剂 | BY61 适用于高压电动机、发电机内部粉尘、油污等的清洗。对设备性质性能无影响、不易燃、易挥发、无异味。 品牌：江西博亚 | kg | 25 |  |  |  |
| 电机清洗剂 | BY61 400ml/瓶 适用于电机线圈油污清洗 品牌：江西博亚 | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 税率 | 13%（增值税专用发票） |
| **合价** |  |
| 付款方式 | 货到验收合格28天内付款。 |
| 交货时间和地点 | 川南发电库房（请填写交货时间） |
| 质保承诺 |  |

说明：

1. 报价币种为人民币，所报价格为含税到厂价(税率13%)，请在报价单上填写报价单合价；

2. 按照询价要求品牌报价，交货时应同时交付包括但不限于产品材质证书、产品合格证书、相关检测检验证明及安装使用说明书、操作手册等资料。；

3. 报价邮件名称**格式**： **报价单位公司名称+报价物资名称+收件人名称**（报价邮件请务必按此格式，邮件较多以避免遗漏），例如：邮件名称：\*\*\*\*\*有限公司+\*\*\*\*项目报价+杨鸿 ，本报价单扫**签字盖章后**扫描件发至电子邮箱：2012146006@qq.com；

4 .截止时间：2024年3月18日10点，报价资料以电子邮件送达时间为准；

1. 报价人已准确了解报价所需信息，上述报价均为真实有效意愿表达。

6. 每个询价单的询价内容对应一个报价单，报价人不得与其它询价单内容混淆，也不得对询价单内物资项目进行增减。

报价人 (单位名称、公章)：

法定代表人（或委托代理人）签字：

联系电话（手机）： 2024年3月12日